|  |
| --- |
| **Приложение 1** |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок**

  Работы, указанные в настоящем Перечне, являются постоянно разрешенными, не требуют оформления наряд-допусков и распоряжений выполняются самостоятельно электротехническим персоналом МБОУ СОШ №4, регистрируется в журнале оперативного обслуживания

1. Проведение осмотров;

2. Работы в электроустановках с односторонним питанием;

3. Отсоединение, присоединение кабеля оборудования;

4. Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммуникационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов;

5. Ремонт отдельных электроприемников;

6. Удаление пыли со светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;

7. Замена перегоревших электроламп в светильниках;

8. Замена светильников;

9. Замена разбитых и вышедших из строя электровыключателей;

10. Замена разбитых и вышедших из строя электророзеток;

11. Замена вышедших из строя отдельных участков кабелей и электропроводки;

12. Замена вышедших из строя электрических вилок и разъемов.

13. Работы, выполняемые вдали от токоведущих частей.